技术要求：

1. 产品材质：实木-橡木，木质细密，坚实耐用，靠背和坐垫是整体，为多层实木压制，不低于1.2cm，饰面材质为实木皮饰面；椅子脚为橡木。
2. 坐垫与脚是组装而成，镀锌螺丝连接，坐垫下面要垫一层实木，与坐垫粘在一起，脚与实木用螺丝连接。
3. 安装尺寸：长\*宽\*高 单位：mm 40\*41\*84
4. 油漆：pu环保漆，健康无害，不含有机溶剂，漆膜稳固，耐刮防水。
5. 颜色：如图 棕色
6. 备注：椅子腿最宽处为47cm。



