**南通大学附属中学自行车库路面维修项目****需求**

**项 目 要 求：**

1．原有地面砂浆铲除、垃圾装袋清理搬运及垃圾外运（基层铲除厚度约5cm)

2．铲除基层粉刷后卫生清理，局部砂浆修补待干燥后整体滚涂 混凝土渗透固化剂

3.石材按照学校要求进行铺设，停车区有明显标志分割。

4．材料运输及卫生保洁。

**南通大学附属中学自行车库路面维修工程量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述及工艺 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 原有起砂、破损地面砂浆基层整体铲除 | 由于户外场地表有多根200\*200方形钢铁立柱，无法采用机械作业，故原有地面砂浆基层只能采用小型电动工具电镐手工破除后，人工铲除、垃圾装袋清理搬运及垃圾外运（基层铲除厚度约5cm) | 480 | m² |
| 2 | 混凝土渗透固化剂地面滚涂 | 铲除基层粉刷后卫生清理，局部砂浆修补待干燥后整体滚涂 混凝土渗透固化剂 | 480 | m² |
| 3 | 芝麻白火烧板造型拼贴铺设筑找平 | 芝麻白火烧板厚度30mm,规格：600\*600+300\*600造型拼贴铺设，辅料水泥黄砂粘合剂等。（入口处需考虑坡道处理） | 420 | m² |
| 4 | 芝麻灰火烧板走边套框铺设 | 芝麻灰火烧板厚度30mm,规格：600\*100造型拼贴走边铺设，辅料水泥黄砂粘合剂等。 | 60 | m² |
| 5 | 其它 | 材料搬运、垃圾清理外运、卫生保洁、税费及周围路牙修补 |  |  |