附件 工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **金额** |
|
| 　 | 01 | 砖木结构房屋拆除 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | F1-5 | 拆除平瓦屋面 芦帘或芦席上 | 　 | 10m2 | 80.496 | 　 |
| 2 | F1-57 | 拆除实砌墙、柱 灰泥砂浆 | 　 | m3 | 317.7 | 　 |
| 3 | F1-84 | 拆除椽子、芦帘(席)、油毡、挂瓦条 | 　 | 10m2 | 80.496 | 　 |
| 4 | F1-75 | 拆除普通人字木屋架及钢木屋架 12m以内 | 　 | 榀 | 16 | 　 |
| 5 | F1-71 | 拆除木梁、柱 | 　 | m3 | 17.105715 | 　 |
| 6 | F1-72 | 拆除木桁条 | 　 | 10根 | 12.6 | 　 |
| 7 | F1-112 | 拆除单扇木框门 | 　 | 10樘 | 2.8 | 　 |
| 8 | F1-127 | 拆除木窗框、木窗扇 1-2 | 　 | 10樘 | 5.6 | 　 |
| 　 | 02 | 钢结构房屋拆除 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | F1-8 | 石棉瓦拆除 | 　 | 10m2 | 81 | 　 |
| 10 | F1-118 | 单扇钢门拆除 | 　 | 10樘 | 3.4 | 　 |
| 11 | F1-131 | 钢窗 1-2拆除 | 　 | 10樘 | 15.4 | 　 |
| 12 | F1-112 | 单扇木框门拆除 | 　 | 10樘 | 0.2 | 　 |
| 13 | F1-49 | 平板拆除(隔断) | 　 | 10m2 | 218.16 | 　 |
| 14 | F1-49 | 平板拆除(预制楼板) | 　 | 10m2 | 128.772 | 　 |
| 15 | F1-72 | 钢桁条拆除 | 　 | 10根 | 16.8 | 　 |
| 　 | 03 | 围墙拆建 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | F1-58 | 拆除实砌墙、柱 混合砂浆 | 　 | m3 | 81.4 | 　 |
| 17 | F2-3 | 三类干土 槽深1.5m内 | 　 | m3 | 40 | 　 |
| 18 | F4-2 | 条形基础 混凝土 无梁式 | 　 | m3 | 12 | 　 |
| 19 | F3-1 | 砖基础 | 　 | m3 | 17.76 | 　 |
| 20 | F2-54 | 回填土 基(槽)坑 夯填 | 　 | m3 | 6.66 | 　 |
| 21 | F3-6 | 一砖墙 新砌 | 　 | m3 | 52.8 | 　 |
| 22 | F9-13 | 混凝土及砖外墙面 水泥砂浆底、面 | 　 | 10m2 | 44 | 　 |
| 23 | F11-3 | 砌墙脚手架 外架子 双排 高12m内 | 　 | 10m2 | 22 | 　 |
| 　 | 04 | 拆除铁车棚 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | B6独立 | 拆除铁车棚 | 　 | m2 | 50 | 　 |
| 　 | 05 | 新建彩钢瓦屋面 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 10-17 | 彩色金属波形瓦 | 　 | 10m2 | 21.6 | 　 |
| 26 | 20-20 | 满堂脚手架 基本层 高5m以内 | 　 | 10m2 | 21.6 | 　 |
| 　 | 05 | 通用措施项目 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 1001 | 二次搬运 | 　 | 项 | 1 | 　 |
| 31 | 5001 | 地上、地下设施，建筑物的临时保护设施 | 　 | 项 | 1 | 　 |
| 32 | 6001 | 特殊条件下施工增加 | 　 | 项 | 1 | 　 |
| 34 | 8001 | 脚手架 | 　 | 项 | 1 | 　 |