**附件**

**南通中专机械系钳工实训设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品 名** | **规格型号** | **单位** | **数 量** | **备 注** |
| 1 | 钳工六工位工作台  （台面为正六边形） | 配置：榉木台面，工作台配置4抽落地柜6个+安装好6寸重型台虎钳6个，工作台每边宽度1200mm | 张 | 7 | 建议品牌：  美多新、韩阳、  朗固 |
| 2 | 可调节钢锯架 |  | 把 | 50 | 品牌：波斯、长城、百威狮 |
| 3 | 锯条 | 18中齿 | 支 | 3200 |
| 4 | 锉刀 | 12寸粗齿 | 把 | 40 | 品牌:力箭、史丹利、易之力 |
| 5 | 锉刀 | 12寸中齿 | 把 | 40 |
| 6 | 锉刀 | 10寸粗齿 | 把 | 40 |
| 7 | 锉刀 | 10寸中齿 | 把 | 40 |
| 8 | 三角锉 | 10寸中齿 | 把 | 40 |
| 9 | 半圆锉 | 10寸中齿 | 把 | 40 |
| 10 | 锉刀刷 |  | 把 | 50 |
| 11 | 刀口角尺 | 125×80mm | 把 | 40 | 品牌:上量、成量、哈工 |
| 12 | 高度划线游标卡尺 | 0—200mm | 把 | 4 |
| 13 | 铰刀 | 10mm | 把 | 50 |
| 14 | 钳工铰杆 | M4—M12 | 把 | 30 |
| 15 | V形块 | 105×105mm | 个 | 2 |
| 16 | 铸铁钳工划线平板 | 300×400mm | 个 | 2 |
| 17 | 平口钳 | 4寸 | 个 | 3 |
| 18 | 钻头 | Φ6.8 | 支 | 40 |
| 19 | 钻头 | Φ7.8 | 支 | 40 |
| 20 | 钻头 | Φ9.8 | 支 | 40 |
| 21 | 钻头 | Φ8.5 | 支 | 40 |
| 22 | 钻头 | Φ8.7 | 支 | 40 |
| 23 | 钻头 | Φ10 | 支 | 40 |
| 24 | 丝攻 | M8 | 支 | 50 |
| 25 | 丝攻 | M10 | 支 | 69 |
| 26 | 合金圆规 | 150mm | 个 | 30 |
| 27 | 榔头 | 0.5P | 把 | 10 | 品牌:得力、美耐特、史丹利 |
| 28 | 台式钻床 | MODEL Z512B | 台 | 1 | 品牌: 杭州西湖台钻，西菱台钻，上海菱士达 |
| 29 | 砂皮纸 | 1# | 张 | 50 | 品牌: [伯爵鹰牌](https://detail.tmall.com/item.htm?id=558996824038&ns=1&abbucket=9)，德国勇士，上海飞轮 |
| 30 | 砂皮纸 | 0# | 张 | 50 |