**南通西藏民族中学运动场地改造工程**

**询价文件**

**南通西藏民族中学**

**二○二五年三月**

**第一部分 询价公告**

项目概况：

南通西藏民族中学运动场地改造工程的潜在供应商应在南通市教育局网站获取采购文件，并于2025年4月3日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通西藏民族中学运动场地改造工程

预算金额：4.5万元

最高限价：4.5万元，投标报价高于最高限价的作无效报价处理。

项目需求：具体需求详见本询价文件第二部分。

合同履约期限：10日历天。（施工开始时间以学校通知为准，总天数不变，具体实施时间根据学校情况适当调整）

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）投标供应商具有市政公用工程施工总承包三级或者建筑工程施工总承包三级及其以上资质（须在有效期内），具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（3）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

（4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

三、获取采购文件

时间：2025年3月28日至2025年4月3日

地点：南通市教育局网站

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：**2025年4月3日14点30分（北京时间）**

地点：南通西藏民族中学沁卓楼2楼 211 室，如有变动另行通知。

五、开启

时间：**2025年4月3日14点30分（北京时间）**

地点：南通西藏民族中学沁卓楼2楼 211 室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通西藏民族中学

地址：南通市崇川区唐闸镇街道江海大道

联系人：姜老师

联系电话：0513-85059510

**第二部分 项目需求**

采购人南通西藏民族中学对南通西藏民族中学运动场地改造工程进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解采购人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

**一、项目概况：**

1.质量标准：合格。

2.工期：10日历天。（施工开始时间以学校通知为准，总天数不变，具体实施时间根据学校情况适当调整）

3.保修期：2年，从竣工验收合格之日起算。

**二、投标报价要求**

1.投标报价的范围

投标报价应包括采购文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

采购文件的工程量清单标明的工程量清单表是投标供应商投标报价的共同基础。采购人提供的工程量清单，投标供应商应结合采购文件、合同条款和要求一起阅读理解，除设计变更外，采购人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标供应商为满足采购人的要求而必须完成的工作，投标供应商应计入工程量清单相应子目中，工程结算时采购人不为此类项目另外支付。

2.投标报价方式：

2.1固定总价报价方式。投标供应商报价时应充分理解采购文件的要求以及设计方案的可行性、进行充分的现场勘查，同时还需考虑施工期间各类建材的市场风险以及可能存在的政策性风险。招标范围内的工程量按照投标报价一次性包定，结算时费用不调整。招标范围外的工程量风险由发包人承担，工程量按发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

3.投标报价编制要求

3.1投标报价的项目名称、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

3.2工程量清单中投标供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

3.3投标报价应根据采购文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价。投标供应商投标函中所报设备、材料及其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

3.4投标供应商不得擅自改动采购人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向采购人提出，其中清单内容的书面疑问材料经采购人组织核实确认后提供最终工程量清单，投标供应商在投标报价时，不得增减清单工程量。

3.5 本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标供应商均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

3.6投标供应商应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素，所发生的一切费用由投标供应商自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按采购人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由投标供应商自行考虑，费用包含在投标报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由投标供应商现场踏勘。

3.7因施工场地狭小、周边老旧建筑保护等发生的一切费用由各投标供应商自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

3.8临时设施费、赶工措施费、夜间施工费 、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费由各投标供应商自行综合考虑含在报价内（不单列），结算时不增加任何费用。

3.9本工程垂直运输及安装脚手架由投标单位自行综合考虑含在报价内（不单列），结算时不增加任何费用。

3.10投标供应商自行解决与本工程各相关承包商间的协调、配合、通信关系，确保各分项工程满足验收规范等要求，发生的费用由投标供应商自行承担，并相互做好成品保护工作，采购人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

3.11承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标供应商自行综合考虑含在报价内（不单列），结算时不增加任何费用。

3.12投标供应商应在投标报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用自行综合考虑含在报价内（不单列），中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，采购人不再对此项费用另行签证。

3.13 作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标供应商承担，采购人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

3.14在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

3.15若投标供应商在投标报价时擅自改变采购文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按采购文件及清单内容执行，结算时不予调整。

3.16投标供应商确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

3.17投标供应商工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。

3.18成交供应商不得拒绝完成采购人在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

3.19报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。

3.20投标确定投标报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次发包人将视情节严重向承包人收取履约保证金的10-20%，并有权要求其重新清运出。清运前承包人必须向发包人指明堆放地点(该地点必须符合建筑垃圾(渣土)管理中心要求)，建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由投标供应商考虑在报价中，结算时不予调整。

3.21承包人须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地拆除后产生的建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各投标供应商在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

4.22本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供采购人选择，涉及到的价格不再调整。

3.23施工期间和竣工移交时的保洁工作及费用，投标供应商在报价时须综合考虑在投标报价中，结算时不做调整。

3.24成交供应商在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。签证资料如施工过程中发生的拆除等必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

3.25 其他未尽事宜在书面答疑中明确。

**三、工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** |
|
|
|  | 土石方工程 |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:三类土2、挖土深度:1m内3、弃土运距:余土运距自行考虑，一次性包定，结算时不予调整 | m3 | 40.78 |
| 2 | 栽植乔木 | 1、种类:原教学楼前树木移植2、带土球起挖移植3、移植至建设方指定位置 | 株 | 3 |
| 3 | 土方平衡 | 1、场地内土方由施工方根据现场情况自行考虑，一次性包定 | 项 | 1 |
|  | 跳远场地 |  |  |
| 4 | 夯实地面 | 1、密实度要求:夯实度要求0.96上 | m2 | 116.52 |
| 5 | 碎石 | 1、石料规格:普通级配碎石2、厚度:10cm | m2 | 116.52 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C302、厚度:10cm3、塑胶运动垫下基层 | m2 | 116.52 |
| 7 | 橡胶板楼地面 | 1、单杠区域2、面层材料品种、规格、颜色:铺设户外橡胶地垫 ：规格：长\*宽\*厚（CM）50\*50\*3，绿色，另划立定跳远场地（并列2块，南北向）标识（白色） | m2 | 93.51 |
| 8 | 橡胶板楼地面 | 1、教学楼前标准跳远场地2、面层材料品种、规格、颜色:划立定跳远场地（6块，南北向，每边3块，每块3米，间隔1米）标识（白色） | m2 | 23.01 |
| 9 | 自流坪楼地面 | 1、地面彩绘2、按学校定制方案进行绘制 | 项 | 1 |

**关于彩绘的项目清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **设计图** | **尺寸/米** |
| **长、高（纵向）** | **宽（横向）** | **面积** |
| **7-2-2** | 丢沙包（双向） |  | 9.6 | 1.4 | **13.44**  |
| **4-15** | 总长46.6奖杯组合 |  | 46.6 | 2 | **93.20**  |
| **14-2** | 跳绳 |  | 2 | 2 | **4.00**  |
| **14-3** | 摸高 |  | 3.5 | 0.5 | **1.75**  |
| **15-1** | 立定跳远 |  | 2.85 | 1 | **2.85**  |
| **合计** |  |  |  |  | **115.24**  |

**四、支付方式**

工程竣工验收合格后支付合同价款的50%；待工程结算审计完成后，发包人付至审计价的100%。每次支付前，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的税务发票。

**五、履约保证金：**

1.本项目成交后的履约保证金为项目合同价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人单位账户，成交供应商凭中标通知书、履约保证金汇款证明与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后10个工作日内一次性退还履约保证金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

**六、本项目涉及到的现场勘察**

1.询价文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商应在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉维修现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.采购人不组织集中现场踏勘，请自行前往，根据施工现场情况及文件规定，自行根据可行的施工方案进行报价，结算时一律不作调整。现场勘查联系人：姜老师 0513-85059510 。

**七、开标流程**

具体流程如下：公布所有供应商名称→对各供应商资格审查文件进行开启、评审，确定进入价格标评审资格的供应商→进行价格标唱标，响应报价最低的供应商为该项目的第一成交候选人，若同时有两家及以上报价相同，则采用现场抽签的方式确定第一成交候选人。

**八、投标保证金：本项目不涉及。**

**九、开标、评标**

1.时间：**2025年4月3日14点30分（北京时间）;**

2.地点：南通西藏民族中学沁卓楼2楼 211 室，如有变动另行通知.

3.**评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合招标商务条款和技术参数要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。**

4.评标委员会负责具体评标事务。

**十、投标费用**

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

**十一、询价响应文件的编写及装订**

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件（**不能出现报价，一正一副，单独密封并牢固装订**）：

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）提供市政公用工程施工总承包三级或者建筑工程施工总承包三级及其以上资质（须在有效期内），提供资质证书复印件并加盖公章；

（3）提供有效期内的安全生产许可证，复印件并加盖公章；

（4）投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函（格式参见附件）；

（5）法定代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人代表身份证明及本人身份证复印件及法人委托书、被委托人身份证复印件（格式参见附件）；

（6）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，并提供无重大违法记录声明（格式参见附件）。

B、商务报价响应文件（**一正一副，需单独密封并牢固装订，报价单必须单独密封报价，否则视为废标**）

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

1.报价总表（格式参见附件）；

2.报价明细表（格式参见附件）；

（二）询价响应文件的编制及装订

1.纸质询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.纸质询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 **贰** 份完整的纸质询价响应文件，其中正本 **壹** 份，副本 **壹** 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.纸质询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

纸质响应文件（资格审查文件、价格文件），份数：正本1份，副本1份，封面明确标注投标供应商全称、项目名称、日期、“正本”字样等关键信息并加盖公章。

供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

3.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据（是否严格按照采购文件装袋提交不作为无效标判定依据）。

**十二、出现下列情形之一的，作无效投标处理：**

1.未按照采购文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**十三、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：**

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

**十四、变更为其他方式采购的情形处理**

投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当报相关部门批准。

**十五、出现下列情形之一的，作废标处理：**

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购控制价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

**十六、成交通知**

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在南通市教育局网站上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

**第三部分 响应文件组成**

**（一）资格审查文件相关的格式文件及表格**

**1.法定代表人身份证明**

 ：

 先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年 月 日

注：提供法定代表人的身份证复印件

**2.法定代表人授权委托书（如需）**

 ：

本授权委托书声明：我　　 　（姓名）系　　 　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年 月 日

注：提供被委托授权人的身份证复印件

**3.投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 承诺人名称（公章）：

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**4.无重大违法记录声明**

南通西藏民族中学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中**（有/没有）**因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

 日期：

**（二）价格标响应文件相关格式**

**1.价格标响应文件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价(元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| 南通西藏民族中学运动场地改造工程 | **大写：****小写：** | 完全响应询价文件要求 | 完全响应询价文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应询价文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：

**2.报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **投标单价（元）** | **投标合价（元）** |
| 土石方工程 |
| 1 | 挖一般土方 | 1、土壤类别:三类土2、挖土深度:1m内3、弃土运距:余土运距自行考虑，一次性包定，结算时不予调整 | m3 | 40.78 |  |  |
| 2 | 栽植乔木 | 1、种类:原教学楼前树木移植2、带土球起挖移植3、移植至建设方指定位置 | 株 | 3 |  |  |
| 3 | 土方平衡 | 1、场地内土方由施工方根据现场情况自行考虑，一次性包定 | 项 | 1 |  |  |
| 跳远场地 |
| 4 | 夯实地面 | 1、密实度要求:夯实度要求0.96上 | m2 | 116.52 |  |  |
| 5 | 碎石 | 1、石料规格:普通级配碎石2、厚度:10cm | m2 | 116.52 |  |  |
| 6 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C302、厚度:10cm3、塑胶运动垫下基层 | m2 | 116.52 |  |  |
| 7 | 橡胶板楼地面 | 1、单杠区域2、面层材料品种、规格、颜色:铺设户外橡胶地垫 ：规格：长\*宽\*厚（CM）50\*50\*3，绿色，另划立定跳远场地（并列2块，南北向）标识（白色） | m2 | 93.51 |  |  |
| 8 | 橡胶板楼地面 | 1、教学楼前标准跳远场地2、面层材料品种、规格、颜色:划立定跳远场地（6块，南北向，每边3块，每块3米，间隔1米）标识（白色） | m2 | 23.01 |  |  |
| 9 | 自流坪楼地面 | 1、地面彩绘2、按学校定制方案进行绘制 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：