<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="01" Xmmc="永怡初中膜结构停车棚" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="*" Zxr="*" ZbrDb="*" ZxrDb="*" Bzr="*" Fhr="*" BzTime="2023-09-25" FhTime="2023-09-25" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="永怡初中膜结构停车棚" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="永怡初中膜结构停车棚-土建" Zylb="1" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="DF248C8F01224284953110418D84C847" MachineKey="88-D8-2E-EA-0F-9C">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.2" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.53" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="041001001001" Mc="拆除路面" Xmtz="1、路面部分拆除&#xD;&#xA;2、需要做基础的部位&#xD;&#xA;3、破碎垃圾由施工单位出来，运距和堆放地点综合考虑在报价内" Jsgz="按拆除部位以面积计算" Dw="m2" Sl="39.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="040203007001" Mc="水泥混凝土" Xmtz="1、拆除部分路面恢复&#xD;&#xA;2、做法跟原路面一致" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="39.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="010101004001" Mc="挖基坑土方" Xmtz="1、土壤类别:一、二类土&#xD;&#xA;2、挖土深度:1.5m 以内" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Dw="m3" Sl="50.96" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="010103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、填方材料品种:原土回填" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Dw="m3" Sl="30.72" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料品种:余土弃置&#xD;&#xA;2、运距:综合考虑" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="20.24" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="010501001001" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土强度等级:C15" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="3.92" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="010501003001" Mc="独立基础" Xmtz="1、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="11.52" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="010502001001" Mc="矩形柱" Xmtz="1、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Dw="m3" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:HRB400，Φ12以内" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="1.176" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="010516002001" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、预埋件" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="0.783" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="010603003001" Mc="钢管柱" Xmtz="1、用于雨棚柱&#xD;&#xA;2、防锈漆两道&#xD;&#xA;3、饰面漆两道，具体颜色由甲方确定" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内" Dw="t" Sl="1.258" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="12" Qdbm="010604001001" Mc="钢梁" Xmtz="1、梁类型:钢管&#xD;&#xA;2、用于雨棚梁&#xD;&#xA;3、防锈漆两道&#xD;&#xA;4、饰面漆两道，具体颜色由甲方确定" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Dw="t" Sl="3.611" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="13" Qdbm="010606011001" Mc="钢板天沟" Xmtz="1、4mm镀锌铁皮水槽" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附漏斗或天沟的型钢并入漏斗或天沟工程量内" Dw="t" Sl="1.455" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="14" Qdbm="010902004001" Mc="排水管" Xmtz="1、落水管100PVC&#xD;&#xA;2、落水斗100PVC" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。如设计未标注尺寸，以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算" Dw="m" Sl="22" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="15" Qdbm="010901005001" Mc="膜结构屋面" Xmtz="1、PVDF膜材&#xD;&#xA;2、实际施工材质、厚度需要得到业主及设计认可方可施工。" Jsgz="按设计图示尺寸以需要覆盖的水平投影面积计算" Dw="m2" Sl="305.87" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="16" Qdbm="01B001" Mc="设计费" Xmtz="1、用于本次设计的设计费" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="3.1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.31" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="011702001001" Mc="垫层模板" Xmtz="1、基础类型:垫层模板&#xD;&#xA;2、工作内容:包含支模、拆除等" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算&#xD;&#xA;1.现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积≤0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积＞0.3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算&#xD;&#xA;2.现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算&#xD;&#xA;3.柱、梁、墙、板相互连接的重叠部分，均不计算模板面积&#xD;&#xA;4.构造柱按图示外露部分计算模板面积" Dw="m2" Sl="11.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011702001002" Mc="独立基层模板" Xmtz="1、基础类型:独立基础模板&#xD;&#xA;2、工作内容:包含支模、拆除等" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算&#xD;&#xA;1.现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积≤0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积＞0.3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算&#xD;&#xA;2.现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算&#xD;&#xA;3.柱、梁、墙、板相互连接的重叠部分，均不计算模板面积&#xD;&#xA;4.构造柱按图示外露部分计算模板面积" Dw="m2" Sl="38.4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="011702002001" Mc="矩形柱" Xmtz="1、模板形式:矩形柱模板&#xD;&#xA;2、工程内容:包含支模、拆除等" Jsgz="按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算&#xD;&#xA;1.现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积≤0.3m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加；单孔面积＞0.3m2时应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板工程量内计算&#xD;&#xA;2.现浇框架分别按梁、板、柱有关规定计算；附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量内计算&#xD;&#xA;3.柱、梁、墙、板相互连接的重叠部分，均不计算模板面积&#xD;&#xA;4.构造柱按图示外露部分计算模板面积" Dw="m2" Sl="40" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="4" Bm="011705001001" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Xmtz="" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="永怡初中膜结构停车棚-安装" Zylb="3" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" DogNum="DF248C8F01224284953110418D84C847" MachineKey="88-D8-2E-EA-0F-9C">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、利用原管道穿电缆线至车棚位置" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="80" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="01B001" Mc="充电装置" Xmtz="1、状态提醒功能（充电状态、空闲、异常故障）&#xD;&#xA;2、自动断电功能（充电时间达到规定设置的时间、充电时间达到 8h、电动车充满时）&#xD;3、插拔断电功能（如果充电电路断开，充电设施应自动断开输出，即使再次连接也不应继续输出电能，除非用户重新确认充电） &#xD;&#xA;4、过负载保护（当单路输出功率超过单路额定输出功率的 15%，自动切断电源）&#xD;&#xA;5、超温保护（当环境温度达到 60 摄氏度时，充电设施自动断开所有充电端口，充电设施进入超温保护状态，并向用户和运营管理系统发出超温警告信号）6、电源电压适应性（在 AC(220+22）V 电压范围内，充电设施正常工作）&#xD;&#xA;7、对触及带电部件的防护（充电设施的结构和外壳符合GB4706.1-20058.1.1、8.1.2、8.1.4和 8.2 的要求）&#xD;&#xA;8、电气强度（基本绝缘 1000v-附加绝缘 1750v-加强绝缘 3000v）&#xD;&#xA;9、故障保护（每个端口都有独立的短路保护）&#xD;&#xA;10.充电方式：扫码（微信支付宝）+刷卡（功能可同时使用）&#xD;&#xA;11.设备材质：ABS+PC  &#xD;&#xA;12、颜色：蓝色+黑色&#xD;&#xA;13、工作电压：AC220V/50Hz  &#xD;&#xA;14、待机功率：4W-5W 单路最大承载电流：5A&#xD;&#xA;15、整机功率：4400w &#xD;&#xA;16、单路功率：900w&#xD;&#xA;17、充电路数：12路机箱 &#xD;&#xA;18、防护等级：IP54&#xD;&#xA;19、裸机尺寸：206*386*82&#xD;&#xA;20、充电装置（含100*200的钢管40.5米、扫描充电、一组扫描装置管10个充电接口、充电装置所用的电线，）" Jsgz="" Dw="套" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="01B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>